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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВИДЕОКАМЕРА
	Наименование организации
	

	Город
	

	ФИО
	

	Телефон
	

	e-mail
	



	№
п/п
	Запрашиваемые данные
	Технические характеристики.
Данные.

	
	Наименование изделия
	Тепловизор

	1
	Взрывозащита
	☐Есть
☐Общепромышленная

	2
	Материал корпуса
	☐Алюминиевый сплав
☐Оцинкованная сталь
☐Нержавеющая сталь

	3
	Фокусное расстояние
	☐5 мм
☐7.5 мм
☐9 мм
☐13 мм
☐19 мм
☐25 мм
☐35 мм

	4
	Неохлаждаемый микроболометрический сенсор
	☐400×300
☐640×512

	5
	Питание
	☐PoE
☐24÷36VDC/AC
☐220VAC

	6
	Мониторинг температуры в диапозоне -20°C ... +550°C с точностью ±2°C
	☐Да
☐Нет




Кабельные вводы
	Обозначение
	Расшифровка

	Оцинкованная
сталь и алюминиевый сплав
	Нержавеющая сталь
	

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-М
	КВБ-12/8-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-М
	КВБ-15/10-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-М
	КВБ-18/12-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-М
	КВБ-20/14-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-2У-М
	КВБ-12/8-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-2У-М
	КВБ-15/10-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-2У-М
	КВБ-18/12-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-2У-М
	КВБ-20/14-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-М
	КВМ-10/6-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-М
	КВМ-10/8-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм



	КВМ-12/10-М
	КВМ-12/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-М
	КВМ-15/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-15/12-М
	КВМ-15/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-М
	КВМ-20/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-2У-М
	КВМ-10/6-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-2У-М
	КВМ-10/8-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-2У-М
	КВМ-12/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-2У-М
	КВМ-15/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-2У-М
	КВМ-15/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-2У-М
	КВМ-20/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля в металлорукаве

	КВБМ-10-8/4-2У-М-20х1,5
	КВБМ-10-8/4-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-8 мм и проходным диаметром кабеля d=2-4 мм

	КВБМ-12-10/6-2У-М-20х1,5
	КВБМ-12-10/6-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-10 мм и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа открытого кабеля

	КВН-10-М
	КВН-10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=6-10 мм

	КВН-12-М
	КВН-12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	КВН-14-М
	КВН-14-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе

	ШТУЦЕР-20-G1/2н-М
	ШТУЦЕР-20-G1/2н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	ШТУЦЕР-20-G3/4н-М
	ШТУЦЕР-20-G3/4н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	Заглушка

	ЗАГЛУШКА-М
	ЗАГЛУШКА-Н
	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм
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КВБ – для монтажа бронированного кабеля
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КВБ-2У – для монтажа бронированного кабеля с двойным уплотнением
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КВМ – для монтажа кабеля в металлорукаве
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КВН – для монтажа открытого кабеля
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ШТУЦЕР – для монтажа кабеля в трубе
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ЗАГЛУШКА – для глушения 
свободных отверстий под КВ

	Рисунок Б1 – Схема вводных устройств
0 – Присоединительная резьба; 1 – Кольцо уплотнительное; 2 – Корпус; 3 – Уплотнительная втулка внутренней оболочки; 4 – Кольцо; 5 – Гайка накидная; 6 – Конус; 7 – Уплотнительная втулка внешней оболочки; 8 – Гайка прижимная; 9 – Штуцер для металлорукава; 10 – Резьба для присоединения трубы.



АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Россия, 623700, Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Ленина, 2Д. т/ф. (343)379-07-95.
info@spectron-ops.ru, www.relion-ex.ru, www.spectron-ops.ru
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